**烟台市蓬莱区融欣化工有限公司**

**危险废物污染防治责任信息公开**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废名称 | 危废代码 | 产生环节 | 危险特性 | 去向 | 责任人 |
| 实验室废液 | 900-047-49 | 监测、实验 | 易燃性、毒性 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 顾兆烨 |
| 污泥 | 900-046-49 | 污水处理 | 毒性 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 顾兆烨 |
| 废有机溶剂 | 900-404-06 | 蒸馏 | 易燃性、毒性 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 顾兆烨 |
| 釜残液 | 900-404-06 | 蒸馏 | 易燃性、毒性、反应性 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 顾兆烨 |
| 废催化剂 | 261-161-50 | 加氢还原 | 毒性 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 顾兆烨 |
| 废包装物 | 900-041-49 | 采购原料 | 毒性 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 顾兆烨 |
| 废活性炭 | 900-039-49 | 废气处理、产品脱色 | 毒性 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 顾兆烨 |
| 废盐 | 261-057-34 | 废水处理预处理 | 腐蚀性、毒性 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 顾兆烨 |
| 釜残渣、液 | 900-013-11 | 解聚、蒸馏 | 毒性 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 顾兆烨 |
| 废甲苯 | 900-402-06 | 套用产生 | 易燃性、毒性、反应性 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 顾兆烨 |
| 管理责任制 | | | 应急措施 | | |
| 1、认真贯彻国家有关危险废物环境污染防治的法律、法规、政策和标准。  2、收集的危险废物禁止向周围环境倾倒、堆置，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，转移和处置。  3、按收集危险废物的种  类、数量、去向及处理防治做好记录，及时有效处理危险废物。  4、按公司制定的危险废物管理计划，尽量减少危险废物产生量及危险性。 | | | 当班人员发现危险废物发生泄漏时，立即报告危险废物管理负责人，接到通知后要做好先期处置工作，有人员受伤情况要先救人，根据现场情况进行急救，并迅速就医。抢修人员穿戴好劳动防护用品，严格按照危险废物管理制度和应急救援预案进行抢修。在抢救危险废物泄漏时，首先规划出事故的控制范围，在规定范围内无关人员不得进入。准备大量沙土，对泄漏的危险废物进行围堰，不得使泄漏范围扩大，同时切断物料来源。 | | |